Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
	Mestský úrad  – Városi hivatal
	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

					Príloha1
Technické požiadavky na kamery - formulár na predloženie cenovej ponuky

	 Tovar	Jednotková cena s DPH 	Kus	Spolu (jednotková cenaX kus)		
1.	Zdroj nepretržitého napájania		1		Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, 1x vstup, LCD panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel nie je súčasťou), možnosťspravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x285x140 mm	
	Dovybavenie Ethernet infraštruktúry		1		IP8 SWITCH POE 2xGBIT - Cisco SB switch 8x 10/100 Mbps + 2x Gbit porty SFP alebo RJ45 konektormi, podpora Poe pre 4 porty do 15.4W alebo do 8 portov do 7.5W, konfigurovateľný cez WebView	
	Kamera typ A		6		Avigilon resp. ekvivalent 3.0W-H3-B2 - 3 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosťfarebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter	
	Kamera typ B		2		Avigilon resp. ekvivalent 5.0-H3-B2 - 5 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592 x 1944 pixelov @ 13fps, citlivostť farebná 0.3Lux/F1.2, č/b 0,03Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter	
	Kryt na vonkajšie kamery s držiakom		8		Kryty na vonkajšie kamery s držiakom, objímkou na stĺp a so zdrojom 24VAC, 1,5A	
	Kamera typ C		3		Avermedia resp. ekvivalent SF2012H-D - 2 MPx kamera IP dome interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 15m,
1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivostť 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 2.7-9mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10BaseT- Ethernet, vstup pre externý mikrofón, slot na SD kartu, alarmový vstup a výstup, napájanie 12VDC/550mA, PoE, 8.8W max., rozmery Ø132x108 mm, hmotnosť680g	
	Kamera typ D		5		Avermedia resp. ekvivalent SF2012H-B - 2 MPx kamera IP kompaktná farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 20m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivosť 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 3.6-16mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10BaseT- Ethernet, vstup pre externý mikrofón, alarmový vstup a výstup, napájanie 12VDC/550mA, PoE, 9.3W max., rozmery Ø83x180 mm, hmotnosť 1000g, s držiakom na stenu	
2.	Všeobecný materiál		1		Spotrebný materiál (inštalačné krabice, konektory, prepojovacie káble)

3.	
Softvér 		1		Záznamový software (AVIGILON resp. ekvivalent - 4C-HD-NVMS-COR - Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie Avigilon a iných megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16)	
	Montáž		1		Montáž kamier a príslušenstva	
	Montáž		1		Napojenia a odbočky na existujúcu optickú sieť	
	Konfigurácia		1		Konfigurácia kamier, existujúceho PC - nahrávacieho rekordéra, školenie užívateľov a správcu systému, bez kabelážnych prvkov, spotrebného materiálu a dopravy	
	Montáž		1		Montáž komponentov pre doplnenie kabelážnej infraštruktúry, výkopové práce	
	Integrácia		1		Integrácia existujúcich analógových kamier do nového kamerového systému	
	Celkom