Príloha č.1 Technická špecifikácia multifunkčných zariadení

			Multifunkčné zariadenie- typ A              Multifunkčné zariadenie- typ B

	Požiadavka	Požiadavka	
Funkcie	farebná tlačiareň, skener, kopírka	čiernobiela tlačiareň, skener, kopírka	
Tlačiareň:	 	 	
Spôsob tlače	laser	laser	
Kvalita tlače	min. 1200 x 1200 dpi	min. 1200 x 1200 dpi	
Obojstranná tlač	áno, automatická	áno, automatická	
Gramáž papiera	60 - 300 g/m2	60 - 300 g/m2	
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	60 - 256 g/m2	60 - 256 g/m2	
Formát papiera	A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m	A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m	
Tlačové jazyky	PCL 6, Postscript 3, XPS	PCL 6, Postscript 3, XPS	
Tlač z USB pamäte	formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx)	formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx)	
Čas vytlačenia prvej strany	max 5 sek. čiernobielo aj farebne	max 4,5 sek.	
Rýchlosť tlače/kopírovania jednostranne aj obojstranne A4	min. 55 str./min A4 čiernobielo aj farebne	min. 75 str./min A4	
Rýchlosť tlače/kopírovania jednostranne aj obojstranne A3	min. 27 str./min A3 čiernobielo aj farebne	min. 37 str./min A3	
Podávač dokumentov	duálny, na min. 100 hárkov (pri papieri 80 g/m2)	duálny, na min. 150 hárkov (pri papieri 80 g/m2)	
Pamäť	min. 2 GB	min. 2 GB	
HardDisk	min. 250GB	min. 250GB	
Vstupná kapacita	min. 3650 listov, z toho ručný podávač na rôzne formáty papiera na min. 150 listov	ručný podávač na min. 150 listov, min. 4x vstupný zásobník, každý na min. 500 listov	
 	 	 	
Výstupná kapacita a možnosti dokončovania	výstupná kapacita 3 200 listov, zošívanie v rohu a po strane v 2 bodoch, oddeľovanie úloh do priehradiek	výstupná kapacita 3 200 listov, zošívanie v rohu a po strane v 2 bodoch, oddeľovanie úloh do priehradiek	
 	 	 	
Skener:	 	 	
Farebné skenovanie	áno	áno	
Rýchlosť skenovania	minimálne 160 strán za minútu farebne aj čiernobielo pre obojstranné dokumenty	minimálne 180 strán za minútu farebne aj čiernobielo pre obojstranné dokumenty	
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS	
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV, na DPWS 	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV, na DPWS 	
Funkcie skenovania	náhľad skenu na displeji pred odoslaním, automatický výmaz prázdnych stránok zo skenu, skenovanie dlhých dokumentov (dĺžka min. 1 meter), podpora LDAP	náhľad skenu na displeji pred odoslaním, automatický výmaz prázdnych stránok zo skenu, skenovanie dlhých dokumentov (dĺžka min. 1 meter), podpora LDAP	
Kopírka:	 	 	
Rýchlosť kopírovania	min. 55 str./min A4 čiernobielo aj farebne	min. 75 str./min A4 čiernobielo 	
Kvalita kopírovania	min. 600 x 600 dpi	min. 600 x 600 dpi	
Predvoľba počtu kópií	1 - 9 999	1 - 9 999	
Zmenšenie/zväčšenie	25 až 400% po 0,1%	25 až 400% po 0,1%	
			
Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0	
Doba zahrievania	do 25 sekúnd	do 25 sekúnd	
Tonery	na minimálne 27 000 strán (čierny) a 26 000 strán (farebné tonery)	na minimálne 49 000 strán 	
Ovládanie	farebný dotykový displej v slovenčine	farebný dotykový displej v slovenčine	
Typ zariadenia	samostatne stojace	samostatne stojace	
Bezpečnosť	 	 	
Filtrovanie IP adries / blokovanie portov:	áno/áno	áno/áno	
Podpora zabezpečenej sieťovej komunikácie:	SSL2, SSL3, TSL 1.0	SSL2, SSL3, TSL 1.0	
Podpora IEEE 802.1x	áno	áno	
Podpora IPsec	áno	áno	
Ochrana pred čítaním udajov z HDD na inom zariadení / PC:	heslom BIOS HDD	heslom BIOS HDD	
Vymazávanie dočasných údajov z pamäte a HDD:	automaticky	automaticky	
Šifrovanie údajov na HDD:	podľa štandardu AES128 alebo AES 256	podľa štandardu AES128 alebo AES 256	
Bezpečné odstránenie údajov z HDD:	áno	áno